# Electrode switching circuit

Circuit de contrôle pour activer et désactiver les lignes d'électrodes de la grille d'électrodes réalisée à Mimento :

![Wafer Grille d'électrodes](https://disc.univ-fcomte.fr/gitlab/yassine.el_khadiri/catom-latching-grid-ctrl/raw/master/Readme_assets/grille.png)

Deux versions de circuits sont envisagées :

## PCB 2 couches

Une version 2 couches prototypable en gravure anglaise dans un fablab par exemple :

![PCB 2 couches](https://disc.univ-fcomte.fr/gitlab/yassine.el_khadiri/catom-latching-grid-ctrl/raw/master/Readme_assets/v0.0.1.png)

Dont les fichiers de fabrication sont disponibles dans le répertoire `fab/` sur le tag [v0.0.1](https://disc.univ-fcomte.fr/gitlab/yassine.el_khadiri/catom-latching-grid-ctrl/commits/v0.0.1)

L'inconvénient de cette version est le routage en spaguetti et le nombre de vias nécessaires.

## PCB 4 couches

Une version 4 couches plus simple en termes de routage et passable à l'échelle en vue d'une potentielle intégration d'une partie contrôle avec un MCU directement sur la PCB :

![PCB 4 couches](https://disc.univ-fcomte.fr/gitlab/yassine.el_khadiri/catom-latching-grid-ctrl/raw/master/Readme_assets/v0.1.0.png)

Dont les fichiers de fabrication sont disponibles dans le répertoire `fab/` sur le tag [v0.1.0](https://disc.univ-fcomte.fr/gitlab/yassine.el_khadiri/catom-latching-grid-ctrl/commits/v0.1.0)